现在的乳化液存在于许多场合

我们采用UVP技术捕获流体的流变学信息

然后根据流变学信息评估乳化液的提及率信息

可以做到inline非接触式测量。因为设备结构和现有的超声波流量计类似，可以直接改装。

适用于粘度比范围为####的O/W和W/O乳液，

经过实验验证，这一方法评估精度是—，评估范围是—。